**口腔综合治疗台水路消毒仪技术参数**

**产品名称：口腔综合治疗台水路消毒仪**

|  |  |
| --- | --- |
| **主电源** |  |
| 流量 | 1000L/H |
| PH值 | ★ 中性 7～8 |
| 功率 | ﹤100W |
| 电压 | **220V/50Hz** |
| 水压 | 0.1MPa-0.5MPa(自来水压力) |
| **技术指标** |  |
| 传输技术 | 流体蒸馏混合与真空传输技术 |
| 制造产物 | ★ 3MIN内在线生产CLO2消毒水 |
| 消毒特性 | * 特有CLO2不与有机物发生氯代反应，不产生三致物质和其它有毒物质
 |
| 液晶屏显 | 自编程控制技术，液晶触屏显示可调 |
| 报警系统 | 报警系统/液位探测及流量设置/耗材提醒装置 |
| 仪表显示 | 自来水水压显示 |
| 浓度调节 | CLO2浓度值1-30PPM触屏调节 |
| 排放装置 | 一键清理废液功能 |
| 混合技术 | * CLO2气体与H2O多点顺位混合装置
 |
| 保压系统 | 自来水恒压装置，无需增压泵体及外置水箱 |
| 运行系统 | 24小时可无人管理持续运行 |
| 供药装置 | 手动进药系统 |
| 排气设置 | 手动排气装置 |
| 药液显示 | 外置药液显示透明管 |

配置单

主机设备一台

连接管一根

A，B消毒液一组 合格证一份