附件：

**技术指标**控制系统：≥7＂彩色液晶触摸屏
切割宽度：≤400mm(可多卷同时切割封口)
切割长度：≥50mm
切割速度：7.5±0.5m/min
封口速度：10±0.5m/min
封口留边：0～35mm可调
封合线宽度：12mm
工作温度：60～220℃可调
控温精度：≤1%
打印方式：针式打印
工作环境：10～40℃

交流电源：220V±10% 50Hz
功  率：600W
最大电流：3.2A
保险丝：5AX2
外形尺寸：1092X280X230（长X宽X高）mm